Kiskerékpár utcai üzlet logikai topológia leírás

* Raktár:
  + Az üzlet routere és az ügyféltér switche is itt található meg, az ügyfelektől elrejtve.
  + Router konfigurációja:
    - Hostname: R-UZLET
    - Napi üzenet: „Udv az iroda rendszereben!”
    - Konzol password: k1sk3r3kp4rk0nz0l
    - Enable password: k1sk3r3kp4r3n4bl3
    - Telnetes kapcsolat:
      * username: kiskerekpar
      * password: k1Sk3R3kP4r
    - Az összes jelszó titkosítva van.
    - Portok konfigurációi:
      * gig0/0: 192.168.1.8/29
      * gig1/0: 192.168.1.16/29
      * gig2/0: 192.168.1.0/29
  + Switch - UGY konfigurációja:
    - Hostname: SUGY
    - IPv4 cím: 192.168.1.18
    - Subnet Mask: 255.255.255.248
    - Default Gateway: 192.168.1.17
    - Napi üzenet: „Udv az ugyfelszolgalat rendszereben!”
    - Konzol password: k1sk3r3kp4rk0nz0lSUGY
    - Enable password: k1sk3r3kp4r3n4bl3SUGY
    - Telnetes kapcsolat:
      * Password: k1Sk3R3kP4rSUGY
    - Az összes jelszó titkosítva van.
* Ügyféltér:
  + Access Point UGY:
    - SSID: Kiskerekpar\_GUEST
    - Password: K1sGuest2023
  + PC1 - UGY:
    - IPv4 cím: 192.168.1.19
    - Subnet Mask: 255.255.255.248
    - Default Gateway: 192.168.1.17
  + PC2 - UGY:
    - IPv4 cím: 192.168.1.20
    - Subnet Mask: 255.255.255.248
    - Default Gateway: 192.168.1.17
  + PC3 - UGY:
    - IPv4 cím: 192.168.1.21
    - Subnet Mask: 255.255.255.248
    - Default Gateway: 192.168.1.17
* Vezetőség:
  + Switch:
    - Hostname: SVEZ
    - IPv4 cím: 192.168.1.2
    - Subnet Mask: 255.255.255.248
    - Default Gateway: 192.168.1.1
    - Napi üzenet: „Udv a vezetoseg rendszereben!”
    - Konzol password: k1sk3r3kp4rk0nz0lSVEZ
    - Enable password: k1sk3r3kp4r3n4bl3SVEZ
    - Telnetes kapcsolat:
      * Password: k1Sk3R3kP4rSVEZ
    - Az összes jelszó titkosítva van.
  + PC1 - VEZ:
    - IPv4 cím: 192.168.1.3
    - Subnet Mask: 255.255.255.248
    - Default Gateway: 192.168.1.1
  + PC2 - VEZ:
    - IPv4 cím: 192.168.1.4
    - Subnet Mask: 255.255.255.248
    - Default Gateway: 192.168.1.1
  + PC3 - VEZ:
    - IPv4 cím: 192.168.1.5
    - Subnet Mask: 255.255.255.248
    - Default Gateway: 192.168.1.1
* Könyvelés:
  + Switch:
    - Hostname: SKONY
    - IPv4 cím: 192.168.1.10
    - Subnet Mask: 255.255.255.248
    - Default Gateway: 192.168.1.9
    - Napi üzenet: „Udv az ugyfelszolgalat rendszereben!”
    - Konzol password: k1sk3r3kp4rk0nz0lSKONY
    - Enable password: k1sk3r3kp4r3n4bl3SKONY
    - Telnetes kapcsolat:
      * Password: k1Sk3R3kP4rSKONY
    - Az összes jelszó titkosítva van.
  + PC1 - KONY:
    - IPv4 cím: 192.168.1.11
    - Subnet Mask: 255.255.255.248
    - Default Gateway: 192.168.1.9
  + PC2 - KONY:
    - IPv4 cím: 192.168.1.12
    - Subnet Mask: 255.255.255.248
    - Default Gateway: 192.168.1.9
  + Printer - KONY:
    - IPv4 cím: 192.168.1.13
    - Subnet Mask: 255.255.255.248
    - Default Gateway: 192.168.1.9