Nagy Lapát utcai üzlet logikai topológia leírás

* Raktár:
  + Az iroda routere és konfigurációja itt található meg:
  + Router konfigurációja:
    - Hostname: NAGYLAPAT-UTCA-R1
    - Napi üzenet: „Udv a Nagy lapat utca routereben!”
    - Enable password: n1gyl2p3t-4tc5
    - Konzol password: n5gyl4p3t-2tc1
    - Telnetes kapcsolat:
      * username: nagylapat
      * password: raktar-jelszo
    - Az összes jelszó titkosítva van.
    - Portok konfigurációi:
      * gig0/0: 200.177.15,1./28
      * gig0/1: 200.177.15.17./28
* Vezetőség:
  + Switch:
    - Hostname: VEZETOSEG-SW-1
    - IPv4 cím: 200.177.15.2
    - Subnet Mask: 255.255.255.240
    - Default Gateway: 200.177.15.1
    - Napi üzenet: „Udv a vezetoseg rendszereben!”
    - Konzol password: N1GYL2P3T-4TC5
    - Enable password: N5GYL4P3T-2TC1
    - Telnetes kapcsolat:
      * Password: V3Z3T8S3G-jelszo
    - Az összes jelszó titkosítva van.
  + VEZETOSEG-PRINTER-1:
    - IPv4 cím: 200.177.15.3
    - Subnet Mask: 255.255.255.240
    - Default Gateway: 200.177.15.1
  + VEZETOSEG-PC-1:
    - IPv4 cím: 200.177.15.4
    - Subnet Mask: 255.255.255.240
    - Default Gateway: 200.177.15.1
  + VEZETOSEG-PC-2:
    - IPv4 cím: 200.177.15.5
    - Subnet Mask: 255.255.255.240
    - Default Gateway: 200.177.151
  + VEZETOSEG-PC-3:
    - IPv4 cím: 200.177.15.6
    - Subnet Mask: 255.255.255.240
    - Default Gateway: 200.177.15.1
* BEMUTATÓTÉR:
  + BEMUTAT-SW-1:
    - Hostname:
    - IPv4 cím: 200.177.15.18
    - Subnet Mask: 255.255.255.248
    - Default Gateway: 200.177.15.17
    - Napi üzenet: „Udv a bemutatoter kapcsolo rendszereben!”
    - Konzol password: N1GYL2P3T-4TC5
    - Enable password: N5GYL4P3T-2TC1
    - Telnetes kapcsolat:
      * Password: B1M2T3T4T5R-jelszo
    - Az összes jelszó titkosítva van.
  + BEMUTATO-PC-1:
    - IPv4 cím: 200.177.15.19
    - Subnet Mask: 255.255.255.240
    - Default Gateway: 200.177.15.17
  + BEMUTATO-PC-2:
    - IPv4 cím: 200.177.15.20
    - Subnet Mask: 255.255.255.240
    - Default Gateway: 200.177.15.17
  + BEMUTATO-PC-3:
    - IPv4 cím: 200.177.15.21
    - Subnet Mask: 255.255.255.240
    - Default Gateway: 200.177.15.17
  + BEMUTATO-PC-4:
    - IPv4 cím: 200.177.15.22
    - Subnet Mask: 255.255.255.240
    - Default Gateway: 200.177.15.17
* Ügyféltér:
  + Access Point UGYFELTER:
    - SSID: Nagylapatutca\_GUEST
    - Password: utcalapatnagy2023
  + UGYFEL-PC-1:
    - IPv4 cím: 200.177.15.23
    - Subnet Mask: 255.255.255.240
    - Default Gateway: 200.177.15.17
  + UGYFEL-PC-2:
    - IPv4 cím: 200.177.15.24
    - Subnet Mask: 255.255.255.240
    - Default Gateway: 200.177.15.17
  + UGYFELTERTAB-1:
    - IPv4 cím: 200.177.15.25
    - Subnet Mask: 255.255.255.240
    - Default Gateway: 200.177.15.17
  + UGYFELTERTAB-2:
    - IPv4 cím: 200.177.15.26
    - Subnet Mask: 255.255.255.240
    - Default Gateway: 200.177.15.17